[bookmark: _GoBack]ПРИЛОЖЕНИЕ № Б-_________           НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИНЫ
к Договору подряда и поставки № ________ от «____» ________ 20___ г.
Адрес выполнения работ: ___________________________________________________________________________________
[bookmark: предварительные-параметры]1. Предварительные параметры
	Параметр
	Согласованное значение

	Ориентировочная глубина скважины
	__________ пог. М

	Цена бурения за 1 пог. М
	__________ руб.

	Минимально оплачиваемый объём
	__________ пог. М

	Минимальная стоимость бурения
	__________ руб.

	Предварительная конструкция
	□ нПВХ □ металл + ПНД/нПВХ

	Разведочное бурение
	__________ руб./пог. М

	Предварительный период заезда
	с «_____» _______ 20___ г. По «____» ______ 20___ г.

	Предоплата
	______________ руб.

	Иные работы и материалы
	_______________________________________________


[bookmark: условия-выполнения-и-расчётов]
2. Условия выполнения и расчётов
2.1. Подрядчик выполняет бурение водозаборной скважины на участке, указанном Заказчиком. Заказчик обеспечивает условия проведения работ, принимает и оплачивает их результат.
2.2. Глубина скважины является ориентировочной и не означает гарантированного нахождения воды на определённой отметке. Фактическая глубина определяется глубиной расположения водоносных  горизонтов.
2.3. Предварительная стоимость уточняется исходя из фактической глубины, цены одного погонного метра, применённой конструкции, количества обсадных колонн, материалов и дополнительных работ. 
2.4. Конструкция скважины является предварительной. При выявлении валунов, обвалов, неустойчивых грунтов, необходимости перекрытия или изоляции водоносных горизонтов Подрядчик вправе:
· заменить нПВХ на конструкцию «металл + ПНД/нПВХ»; установить дополнительные обсадные колонны;
· изменить диаметр и глубину установки труб; применить фильтровую колонну или открытый ствол.
2.5. Изменение конструкции, дополнительные материалы и работы согласовываются лично, по телефону, электронной почте, СМС или в мессенджере. Электронная переписка признаётся надлежащим подтверждением согласования.
До получения решения Заказчика Подрядчик вправе приостановить работы. Период ожидания ответа не является просрочкой Подрядчика.
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3. Разведочное бурение
3.1. Если водоносный горизонт не обнаружен, водоприток недостаточен либо дальнейшее бурение технически невозможно или нецелесообразно, выполненные работы считаются разведочным бурением.
3.2. Разведочное бурение является поиском водоносного горизонта и не гарантирует наличие воды, определённый дебит или уровень, химический и бактериологический состав, прозрачность, запах, вкус и пригодность воды для питьевых целей.
3.3. При отсутствии воды в пределах ориентировочной глубины Заказчик вправе согласовать дальнейшее бурение, изменение конструкции или отказаться от продолжения работ.
При отказе Заказчика, фактически выполненный объём оплачивается по ставке, но не менее минимально оплачиваемого объёма.
Отсутствие воды или прекращение бурения по объективным геологическим и техническим причинам не является недостатком работ Подрядчика.
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4. Сроки и дата заезда
4.1. Период заезда является предварительным. Подрядчик не гарантирует прибытие техники строго в определённую календарную дату.
4.2. Подрядчик вправе перенести выезд или начало работ при неблагоприятной погоде, переувлажнении участка и дорог, морозе, гололёде, сильном ветре, угрозе застревания или повреждения техники, ограничениях движения, неисправности оборудования, задержке предыдущего объекта и иных обстоятельствах, препятствующих безопасному проведению работ.
Перенос по указанным причинам не является просрочкой и не влечёт начисления неустойки при уведомлении Заказчика.
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5. Обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
обеспечить безопасный подъезд, въезд и выезд техники; подготовить площадку и убрать препятствия; указать точное место бурения; предоставить сведения и схему подземных коммуникаций; сообщить о кабелях, трубопроводах, канализации, дренажах, фундаментах и иных подземных объектах; обеспечить воду и электроэнергию, если это требуется для выполнения работ; убрать и защитить то, что может быть повреждено или загрязнено при заезде и работе бурового экипажа.
5.2. Место бурения определяет Заказчик. Подрядчик вправе дать рекомендации, однако ответственность за окончательно выбранное место несёт Заказчик.
Риск повреждения коммуникаций и объектов, не обозначенных Заказчиком до начала работ, несёт Заказчик.
[bookmark: прокачка-и-характеристики-воды]6. Прокачка и характеристики воды
6.1. После завершения бурения Подрядчик выполняет опытную прокачку до визуально чистой воды в технически возможном объёме.
Наличие мелкодисперсной взвеси непосредственно после бурения не является само по себе недостатком, поскольку окончательное освоение скважины может потребовать дополнительной прокачки.
6.2. Подрядчик не отвечает за природные характеристики воды, включая химический и бактериологический состав, жёсткость, содержание железа, марганца, солей, цвет, запах, вкус, сезонные изменения, уровень и дебит.
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7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на качество буровых работ и конструктивную целостность установленной Подрядчиком обсадной колонны составляет __________ месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки при условии полной оплаты.
7.2. Гарантия действует при соблюдении правил эксплуатации, правильном подборе и монтаже насоса, установке насоса на рекомендованной глубине, отсутствии вмешательства Заказчика или третьих лиц и предоставлении Подрядчику доступа для диагностики.
7.2.1. При необходимости бурения новой скважины, в том числе в рамках устранения подтвержденного гарантийного недостатка, Заказчик обязан предоставить на принадлежащем ему земельном участке новое место для бурения, технически пригодное для размещения и работы буровой техники. Заказчик обязан обеспечить свободный подъезд буровой и вспомогательной техники, подготовить площадку для проведения работ и предоставить достоверные сведения о расположении подземных коммуникаций.
7.3. Гарантия не распространяется на:
изменение уровня, дебита и качества воды; природные, сезонные и гидрогеологические изменения;
истощение или загрязнение водоносного горизонта; заиливание вследствие длительного простоя;
неправильный подбор, монтаж или эксплуатацию насоса; превышение рекомендованной производительности насоса; гидроудары, замерзание и механические повреждения; вмешательство третьих лиц;
последствия бурения других скважин; поступление загрязнений из внешних источников.
7.4. При обнаружении возможного недостатка Заказчик обязан уведомить Подрядчика и предоставить доступ для осмотра.
До осмотра Подрядчиком Заказчик не вправе поручать ремонт, демонтаж или обследование третьим лицам, кроме неотложных действий для предотвращения аварии.
При подтверждённом гарантийном случае недостаток устраняется безвозмездно. При негарантийном случае Заказчик оплачивает диагностику, выезд, технику, материалы и работы.
Фактическая глубина, конструкция, уровни воды, ориентировочный дебит и рекомендации по установке насоса указываются в паспорте скважины. Окончательная стоимость фиксируется в Акте сдачи-приёмки.
[bookmark: подписи-сторон]Подписи сторон
Подрядчик:								Заказчик:
__________________ / Шилин С.В.						_____________________ / __________________
«_____» _____________ 202___ г.						«_____» _____________ 202___ г.
